


1. 摄像机 220v供电 --- 网线连接






安装调试软件 可以改ip 调整角度 【有限网卡 -- 复位初始化】






配置其他参数 有网页端修改 账户: admin 密码: 123456



第一步 识别方向 --





第二步 语音播放 + 补光亮度10

